附件1
	2026年生物学实验教学中心2楼、4楼实验室标准安全门采购清单

	项目名称：
	2026年生物学实验教学中心2楼、4楼实验室标准安全门
	项目类别
	□实验中心建设   □科研平台建设

	货物名称
	参考型号规格或配置技术参数
	计量单位
	数量
	单价
（万）
	采购预算
	备注

	
	
	
	
	
	合计（万）
	

	带观察窗外开单门
	品牌：国产，型号：定制。门的参数：                                                       1、门尺寸：2480mm*980mm（定制）。
[bookmark: _GoBack]2、门参数：7cm厚门扇，前后门扇板材1.0mm*0.8mm，边框板材厚2.0mm～2.3 mm（待定），配国家标准-GA/T73-94机械防盗门锁，防盗门圆头锁锁体，全铜锁芯，不锈钢门槛，带有防盗天地锁侧锁，门的合页采用3.5mm厚钢质材料，常规表面，花型平板。门扇开观察视窗（开孔宽度200*长度500 mm），外边附单层钢化玻璃；气窗外附加防盗格栅，格栅孔间距为30mm,门头上方做推拉式气窗，可以左右随意推拉，附两块单层钢化玻璃。
3、门整体红棕色，接近原门颜色。
4、门框上下、左右尺寸不能小于原门尺寸。
5、门的样式是外开门。
锁芯参数：品牌-恩比德；                                                               1. 安全等级:符合防暴力超C级标准，具备高防盗性能。
2. 材质与结构：1）全铜锁芯：采用全铜材质，提升耐用性和抗腐蚀性；2）双面叶片结构：通过双面叶片技术增强防技术开启能力，防止暴力破解；3）锁舌设计：钢面铜舌结构，结合不锈钢防撬梁，强化抗破坏性能。
3. 适配性：通用型设计，适配标准防盗门，支持多种门厚需求。
4. 特殊技术：1） 双活双快轴承：配备24×240方头轴承结构，提升开关锁流畅度及稳定性；2）芯口闭门设计：自动闭锁功能，增强防盗性能。
	樘
	23
	
	
	207、208、209、210、212、213、214、216、217、218、401、402、407、408、409、411、412、413、414、415、417、419、421等11间实验室换带观察窗外开单门23樘。

	带观察窗外开双门
	品牌：国产，型号：定制。门的参数：                                                       1、门尺寸：2450mm*1480mm(定制）。
2、门参数：7cm厚门扇，前后门扇板材1.0mm*0.8mm，边框板材厚2.0mm～2.3 mm（待定），配国家标准-GA/T73-94机械防盗门锁，防盗门圆头锁锁体，全铜锁芯，不锈钢门槛，带有防盗天地锁侧锁，门的合页采用3.5mm厚钢质材料，常规表面，花型平板。门扇开观察视窗（开孔宽度200*长度500 mm），外边附单层钢化玻璃；气窗外附加防盗格栅，格栅孔间距为30mm,门头上方做推拉式气窗，可以左右随意推拉，附两块单层钢化玻璃。
3、门整体红棕色，接近原门颜色。
4、门框上下、左右尺寸不能小于原门尺寸。
5、门的样式是外开门。
锁芯参数：品牌-恩比德；                                                               1. 安全等级:符合防暴力超C级标准，具备高防盗性能。
2. 材质与结构：1）全铜锁芯：采用全铜材质，提升耐用性和抗腐蚀性；2）双面叶片结构：通过双面叶片技术增强防技术开启能力，防止暴力破解；3）锁舌设计：钢面铜舌结构，结合不锈钢防撬梁，强化抗破坏性能。
3. 适配性：通用型设计，适配标准防盗门，支持多种门厚需求。
4. 特殊技术：1） 双活双快轴承：配备24×240方头轴承结构，提升开关锁流畅度及稳定性；2）芯口闭门设计：自动闭锁功能，增强防盗性能。
	樘
	20
	
	
	203、204、205、206、219、404、405、406、418、420等10间实验室换带观察窗外开双门20樘

	换外开单门安装费
	包括：
1、拆除旧门、安装每个新门费用：拆旧门并搬运0.02万+打墙体（尺寸1000mm*500mm）0.04万+新承重横梁0.015万+新门安装0.02万+贴地脚线、墙面补平粉刷、安装原门牌及安全信息牌等0.008万+清理垃圾并搬走0.015万=0.118万元，上述23个单开门 23*0.118万=2.714万元；
2、室内门顶墙面电线改造：
电线材料0.014万/次，施工费0.008万/次；14次*0.022万/次=0.308万
合计：2.714+0.308=3.022万元
	
	1
	
	
	

	换外开双门安装费
	包括：
1、拆除旧门、安装每个新门费用：拆旧门并搬运0.02万+打墙体（尺寸1000mm*500mm）0.04万+新承重横梁0.015万+新门安装0.02万+贴地脚线、墙面补平粉刷、安装原门牌及安全信息牌等0.008万+清理垃圾并搬走0.015万=0.118万元，上述20个双开门，20*0.118万=2.36万元；
2、室内门顶墙面电线改造：
电线材料0.014万/次，施工费0.008万/次；13次*0.022万/次=0.286万
合计：2.36+0.286=2.646万元
	
	1
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	



